Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đơn vị đo của điện trở là
A. fara (F).
B. henry (H).
C. ohm (Ω).
D. oát (W).
Câu 2. Một điện trở có các vòng màu như hình bên (theo thứ tự: nâu – đen – đỏ – nhũ vàng). Giá trị của điện trở là
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A. , sai số .
B. , sai số .
C. , sai số .
D. , sai số .
Câu 3. Tụ điện có đặc điểm nào sau đây?
A. Ngăn cản dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều đi qua.
B. Chỉ cho dòng điện đi theo một chiều.
C. Khuếch đại tín hiệu điện.
D. Cho dòng điện một chiều đi qua, ngăn cản dòng điện xoay chiều.
Câu 4. Diode bán dẫn có tính chất
A. cho dòng điện đi qua theo cả hai chiều như nhau.
B. chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều.
C. tích trữ năng lượng điện trường.
D. tạo ra từ trường mạnh.
Câu 5. Transistor lưỡng cực (BJT) có bao nhiêu cực?
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 6. Cổng logic nào cho đầu ra bằng 1 khi và chỉ khi tất cả các đầu vào đều bằng 1?
A. OR.
B. AND.
C. XOR.
D. NOT.
Câu 7. Cổng NOT có chức năng
A. giữ nguyên tín hiệu vào.
B. cộng hai tín hiệu vào.
C. so sánh hai tín hiệu vào.
D. đảo trạng thái logic của tín hiệu vào.
Câu 8. Hệ thống điện quốc gia gồm các thành phần:
A. chỉ gồm các trạm biến áp.
B. nhà máy điện và thiết bị điện gia dụng.
C. nguồn điện, lưới điện và các tải tiêu thụ điện.
D. chỉ gồm các nhà máy điện.
Câu 9. Cấp điện áp cao nhất của lưới điện truyền tải ở Việt Nam hiện nay là
A. 220 kV.
B. 110 kV.
C. 500 kV.
D. 35 kV.
Câu 10. Trong mạch điện ba pha đối xứng nối hình sao, quan hệ giữa điện áp dây  và điện áp pha  là
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 11. Nguồn điện ba pha nối hình sao có điện áp pha 220 V. Điện áp dây của nguồn xấp xỉ bằng
A. 380 V.
B. 220 V.
C. 127 V.
D. 660 V.
Câu 12. Trong mạch điện ba pha đối xứng nối hình tam giác, quan hệ giữa dòng điện dây  và dòng điện pha  là
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 13. Thiết bị nào sau đây dùng để tự động ngắt mạch điện khi xảy ra ngắn mạch hoặc quá tải?
A. Aptomat (CB).
B. Công tắc.
C. Phích cắm.
D. Ổ cắm.
Câu 14. Biện pháp nào sau đây giúp đảm bảo an toàn điện khi sử dụng thiết bị có vỏ kim loại?
A. Dùng dây dẫn trần.
B. Dùng tay ướt chạm vào thiết bị.
C. Nối đất vỏ thiết bị.
D. Tháo bỏ aptomat.
Câu 15. Khi phát hiện có người bị điện giật, việc làm đầu tiên cần thực hiện là
A. dùng tay trần kéo nạn nhân ra.
B. nhanh chóng ngắt nguồn điện.
C. gọi người khác đến xem.
D. đổ nước vào người bị nạn.
Câu 16. Bo mạch Arduino Uno sử dụng vi điều khiển nào?
A. Snapdragon 8.
B. Intel Core i5.
C. ARM Cortex-A72.
D. ATmega328P.
Câu 17. Khuếch đại thuật toán (Op-amp) cơ bản có
A. một đầu vào và một đầu ra.
B. hai đầu vào và hai đầu ra.
C. hai đầu vào và một đầu ra.
D. một đầu vào và hai đầu ra.
Câu 18. Mạch chỉnh lưu cầu một pha sử dụng bao nhiêu diode?
A. 2.
B. 6.
C. 1.
D. 4.
Câu 19. Linh kiện nào sau đây thường được dùng làm cảm biến nhiệt độ?
A. Cuộn cảm.
B. Nhiệt điện trở (thermistor).
C. Tụ điện hóa.
D. Quang điện trở.
Câu 20. Số nhị phân  đổi sang hệ thập phân có giá trị là
A. 11.
B. 10.
C. 9.
D. 13.
Câu 21. Nhà máy điện nào sau đây sử dụng nguồn năng lượng tái tạo?
A. Nhà máy điện dùng dầu diesel.
B. Nhà máy điện mặt trời.
C. Nhà máy nhiệt điện than.
D. Nhà máy nhiệt điện khí.
Câu 22. Một bóng đèn có công suất 100 W hoạt động liên tục trong 5 giờ. Điện năng tiêu thụ là
A. 0,5 kWh.
B. 0,05 kWh.
C. 5 kWh.
D. 500 kWh.
Câu 23. Đơn vị đo điện dung của tụ điện là
A. ohm (Ω).
B. henry (H).
C. fara (F).
D. tesla (T).
Câu 24. Cuộn cảm có đặc điểm nào sau đây?
A. Không có tác dụng gì với dòng điện xoay chiều.
B. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện một chiều.
C. Chỉ cho dòng điện đi theo một chiều.
D. Cho dòng điện một chiều đi qua dễ dàng, cản trở dòng điện xoay chiều.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một tải ba pha đối xứng nối hình sao, mỗi pha có điện trở , được nối vào nguồn điện ba pha có điện áp dây .
a) Điện áp đặt lên mỗi pha của tải xấp xỉ .
b) Cường độ dòng điện pha của tải là .
c) Cường độ dòng điện dây bằng  lần cường độ dòng điện pha.
d) Công suất tiêu thụ của tải ba pha là .
Câu 2. Hai điện trở  và  được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế  như sơ đồ hình bên.
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a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là .
b) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là .
c) Hiệu điện thế giữa hai đầu  là .
d) Nếu mắc song song hai điện trở thì điện trở tương đương nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
Câu 3. Cho cổng logic có kí hiệu như hình bên, với đầu ra  (cổng NAND).
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a) Khi ,  thì .
b) Khi ,  thì .
c) Cổng NAND có thể dùng để xây dựng được tất cả các cổng logic cơ bản khác.
d) Đầu ra  chỉ khi cả hai đầu vào đều bằng 1.
Câu 4. Một gia đình đang lắp đặt hệ thống điện mới cho ngôi nhà.
a) Nên lắp thiết bị chống dòng rò (RCD/ELCB) để bảo vệ người sử dụng.
b) Có thể dùng dây đồng to để thay thế dây chì khi cầu chì bị đứt.
c) Vỏ kim loại của máy giặt nên được nối đất.
d) Dùng tay ướt cắm phích điện là an toàn nếu điện áp chỉ 220 V.
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